INFORMACE PRO OBČANY

**Obec Prosetín dosud vypouští odpadní vody přes septiky prostřednictvím kanalizačních výustí do místního povrchového toku.**

**Během podzimu 2019 proběhne zprovoznění čistírny odpadních vod (ČOV) Prosetín, na kterou bude obec napojena.**

**Provoz ČOV je založen na aerobním (kyslíkovém) procesu, k čištění jsou využívány aerobní organismy. Vzduch, resp. kyslík je na ČOV dodáván do odpadní vody dmychadly. V případě septiků, kterými je dosud každá nemovitost vybavena, se však jedná o proces opačný anaerobní (bezkyslíkový) s využitím anaerobních organismů.**

**Oba typy organismů si vzájemně škodí, resp. čistírenský proces ČOV je vyhnilými vodami ze septiků nepříznivě až havarijně ovlivňován. Pro řádnou funkci ČOV je nutný přísun koncentrovaných (tj. nepředčištěných) a čerstvých odpadních vod.**

**Proto je nutné, v souvislosti se zprovozněním mechanicko-biologických ČOV Prosetín provést přepojení septiků „napřímo“ se zrušením jejich funkce.**

Pro majitele septiků z toho vyplývají následující výhody:

-odpadne vyvážení septiku,

-odpadnou pachové závady zahnívajících odpadních vod (zejména před deštěm) a s tím související hygienické závady,

-po propojení přítoku a odtoku v septiku je možné vrchní část septiku zrušit a daný prostor efektivněji využít (např. na zachytávání srážkové vody).

**Septik lze vyrušit dvěma způsoby. Buď přímým propojením přítokové a odtokové roury v septiku s následujícím zasypáním septiku nebo obejitím septiku opět s propojením přítokové a odtokové roury s následným zasypáním septiku.**

**Druhá varianta má výhodu, že ji lze připravit předem a v určený čas provést již jen jednoduché propojení.**

**Obsah septiku je třeba neškodně zlikvidovat, v žádném případě nelze vypustit na ČOV !!!!**

**V obou případech doporučujeme, aby potřebné práce provedla osoba s příslušnou kvalifikací.**

**Odpojení septiku bude před zasypáním podléhat kontrole pracovníků Obecního úřadu Prosetín s pořízením fotodokumentace.**

**Upozorňujeme na případnou nutnost výměny domovní části kanalizační přípojky od septiku do veřejné kanalizace v případě malé dimenze potrubí nebo dožilého či nevhodného materiálu. Z prostoru bývalého septiku budou do veřejné kanalizace odtékat v blízkém budoucnu nečištěné splašky a v případě nevhodného potrubí hrozí jeho přicpání.**

**Uvedený postup má legislativní oporu v zákoně č. 274/2001 Sb. v platném znění (Zákon o vodovodech a kanalizacích), kde je v § 18 odst. 3. uvedeno: „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy“.**